ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАКУПЕ
услуги по переоборудованию на месте, транспортировке реактора, монтажу и операционным расходам на месте (материалы и работа) на предприятии

1 июля 2015 г.


ТОО «АстанаТехКом» для хранения и осуществления эксплуатации технологической установки, размещенной на двухосном полуприцепе, общей массой 7 тонн, длиной 823 см, шириной 228 см, высотой 310 см, а также грузов, и выведения ранее возведенной конструкции ангарного типа размером 6х12 м под складское назначение для заправки и хранения газовых баллонов и сырья, размещения вилочного погрузчика, приобретет услуги по переоборудованию на месте, транспортировке реактора, монтажу и операционным расходам на месте (материалы и работа), включая проектирование и изготовление ограждающей конструкции, соответствующие следующим требованиям:

Ограждающая конструкция для монтажа:

- общие размеры: ширина 6 м, длина 20 – 20,5 м, высота в потолочной части 4 м, высота в коньке крыши по согласованному чертежу,
- размеры смежных внутренних помещений: производственное помещение и иные помещения по согласованному чертежу;
- производственное и складское подсобное помещение предусматривают разделение друг от друга по всей ширине и высоте, включая подкрышное пространство,
- складские подсобные помещения должны предусматривать монтаж потолка из жестяного материала на высоте 4 м (жестяной материал не входит в комплект поставки),
- производственное помещение может не предусматривать монтаж потолка на высоте 4 м,
- каркас конструкции предназначен для размещения на грунте, с или без фундамента,
- закрепляться на буры, анкеры на грунт, в количестве, соответствующем весовой нагрузке сооружения с учетом дополнительного веса теплоизоляционного материала и профилированных металлических листов внутренней и внешней обшивки (буры, анкеры входят в комплект поставки),
- каркасы стены прямые вертикальные,
- каркасы (фермы) крыши двускатной, скаты вдоль длины
- каркасы пола прямые;
- материал каркаса стен, крыши и пола: металл расчетных толщин с антикоррозийным покрытием из цинка расчетной толщины, 
- тип конструкции каркаса: сборно-разборный секционный, транспортного размера для перевозки колесным грузовым транспортом, без крупногабаритных неразборных деталей;
- каркас предназначен для размещения теплоизоляционного материала типа минеральной ваты шириной 60 см и толщиной не менее 15 см с паропроницаемыми и водо-ветрозащитными пленками и крепления металлического листа с внутренней и внешней сторон (теплоизоляционный материал, металлические листы не входят к комплект поставки), а также внешнего теплоизоляционного материала толщиной до 5 см.
- толщина внешних стен (общая толщина теплоизоляции и металлической обшивки) не менее 15 см, внешней теплоизоляции до 5 см, толщина стен внутренних перегородок не менее 10 см, 
- не иметь конструкционных элементов, расположенных внутри помещений, таких как поперечные или продольные стяжки на уровнях от нулевой отметки (пол) до высоты 4 м,
- 1 проем в стене для одних секционных ворот шириной 350 - 400 см и высотой 350 см (ворота не входят в комплект поставки) с возможностью конструкции и монтажа сплошной стены на месте ворот, по согласованному чертежу;
- проемы в стенах для дверей (двери не входят в комплект поставки) по согласованному чертежу,
- 3 проема каждый размером 25 х 25 см (или иных размеров по согласованному чертежу) в верхней части крыши для монтажа металлических пластин толщиной 2 – 4 мм для крепления электрических вентиляторов принудительной вентиляции и обратных клапанов (пластины, вентиляторы, клапаны не входят в комплект поставки),
- проемы в стене для двухкамерных металлопластиковых окон с открытием (окна не входят в комплект поставки) с размерами и количеству по согласованному чертежу,
- технологические отверстия в деталях каркаса по периметру стен для размещения электрической проводки внутри стен,
- местоположение и уточненные размеры проемов для ворот, окон, дверей, вентиляционной техники по согласованию на основе предоставляемых чертежей,
- выдерживать ветровую и снеговую нагрузку региона г Астаны со стандартным запасом прочности с учетом веса изоляционного материала, пленки, металлической обшивки внутри и снаружи, электрической проводки, щитов, выключателей, предохранителей, корпусов осветительных приборов и ламп освещения (проводка, щиты, выключатели, предохранители, корпуса осветительных приборов, лампы не входят в комплект поставки),

а также:

- предоставление чертежной документацией и инструкций по монтажу и сборке в электронном и распечатанном виде,  
- поставка и транспортировка деталей, конструкций, сборок, расходных материалов и крепежных элементов, инструмента, а также дополнительных материалов (саморезы и прочие крепежные элементы для монтажа теплоизоляционного материала, пленок, металлических профильных листов) до места сборки в г. Астане на адрес по согласованию, 
- производство сборки секций, панелей, монтажных работ, технологических отверстий на месте монтажа или на производстве изготовителя или поставщика,
- производство всех погрузочно-разгрузочных и подъемных работ, иных вспомогательных работ по возведению сооружения,
- гарантия на все поставляемые материалы и монтаж в течение 12 месяцев после завершения работ на месте, на условиях согласно заключаемого договора. 
Не поставляемые в рамках настоящей спецификации услуги и товары, включая указанные выше, могут быть включены в дополнительный договор по услуге дооборудования настоящей ограждающей конструкции теплоизоляционным материалом, металлическими и иными листами ограждения (стен), пленкой, электропроводкой и электроприборами, кабелями, воротами, окнами и дверьми, отопительной системой , фундаментом и иным согласно заключаемого договора и требованиям производственных, складских и офисных помещений и сооружений некапитального строительства. 

Оплата услуг по безналичному расчету. 
Условия поставки и оплаты согласно заключаемому договору. 
Ценовые предложения по прилагаемой форме (см. ниже) принимаются в оригинале по почтовому адресу: 
А.К. Арынгазину, каб. 817, УЛК, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, 010008, Казахстан.
Также Ценовые предложения принимаются посредством электронной почты в виде файла со сканированной копией Ценового предложения на официальном бланке компании на электронный адрес aringazin@gmail.com. 
 	Телефоны для справок: Тел.  +7 777 2291110 (Арынгазин А.К.), +7 777 6004005 (Солтанов К.А.).

Дата: 01 июля 2015 г.



Приложение 1. Форма ценового предложения
(на бланке компании)
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А.К. Арынгазину 
ТОО «Астанатехком»
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
Астана, 010008, Казахстан
Тел. +7 777 2291110
эл. почта: aringazin@gmail.com



ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания  _________________________________________ предлагает услуги по переоборудованию на месте, транспортировке реактора, монтажу и операционным расходам на месте (материалы и работа) в соответствии со спецификацией по объявлению о закупе ТОО «Астанатехком». 
Стоимость вышеуказанных услуг: ХХХХХ тенге.
Срок предоставления услуг составляет _______ дней со дня начала исполнения обязательств по заключенному договору. 


Директор        						Ф.И.О.


