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[bookmark: _GoBack]Техническая спецификация услуги малых строительных работ по ограждающей конструкции (короб защиты) и услуги по переоборудованию на месте, транспортировке реактора, монтажу и операционным расходам на месте (материалы и работа) на Предприятии
ТОО «АстанаТехКом» для хранения и осуществления эксплуатации технологической установки, размещенной на полуприцепе общей массой 7 тонн, длиной 823 см, шириной 228 см, высотой 302 см, а также грузов, приобретет услуги по проектированию и изготовлению ограждающей конструкции (короб защиты) и услуги по переоборудованию на месте, транспортировке реактора, монтажу и операционным расходам на месте (материалы и работа) на предприятии соответствующие следующим требованиям:

Услуги малых строительных работ по конструкции (короб защиты), который  должен иметь
- стены,
- крышу,
- пол,
- опоры и крепления для размещения на грунте, без фундамента,
- открывающиеся на не менее 100 град. ворота с короткой боковой стены, шириной не менее 300 см м и высотой не менее 330 см, на вертикальных петлях, с фиксирующими  вертикальными запорами и замке с внутренней стороны, или ролл ворота на электроприводе,
- дверь шириной не менее 90 см, высотой не менее 200 см, с ручками с обеих сторон, на замке в воротах или в боковой стене для входа операторов,
- щели и/или отверстия (вверху, с боков сооружения) с задвижками для открывания/закрывания для интенсивной естественной вентиляции, а также отверстия для монтажа электрических вентиляторов принудительной вентиляции,
- 2 окна для освещения (некоторые открывающиеся для усиления вентиляции),
- проводку и взрывобезопасные плафоны для верхнего освещения электрическими лампами,
- отверстие с люком в торцевой стенке напротив ворот для троса буксировки.
- материал стен – сэндвич панель,
- материал крыши - метал 
- материал пола – по согласованию,
 - иметь сборно-разборную конструкцию, которую по частям можно перевезти колесным грузовым транспортом, без крупногабаритных неразборных деталей;
- защищать установку и операторов от ветра, дождя, снега,
- выдерживать ветровую нагрузку региона,
- выдерживать вес снега на крыше,
- со стойким к внешним погодным условиям, солнечной радиации внешним покрытием, с гарантией не менее 2 года,
- защищать от проникновения посторонних лиц,
- по внутренним размерам позволять делать обслуживание установки внутри одним или двумя операторами, с длиной не менее 1123 см, шириной не менее 528 см, высотой не менее 402 см,
- предусматривать площадь около 1.5 м х 1.5 м для  размещения газовых баллонов на их платформе,
- предусматривать, что установка вырабатывает около от 50 до 100 кВт тепла, которое отводится теплообменником с рабочей температурой охлаждающей жидкости от 60 С до 90 С на встроенную водяную градирню с большим вентилятором на верхней части, то есть надо предусмотреть соответствующее отверстие в крыше над ним, при размещении установки посередине сооружения,
- с внешней стороны должна иметь металлическую клетку размерами не менее 150х150х150см для размещения газовых баллонов.

Услуги по переоборудованию на месте, транспортировке реактора, монтажу и операционным расходам на месте (материалы и работа) на предприятии включают в себя: подведение электропитания 380 В, 3 фазы, 50 кВт и 100 кВт,  водоснабжения, отвода тепла, хранение оборудования, сырья и продукции, а также обеспечения дополнительными материалами и производство вспомогательных работ на период действия настоящего Договора.


Оплата по безналичному расчету в тенге. 
Ценовые предложения в оригинале направлять по адресу: 010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул. К. Мунайтпасова, 11, Учебно-лабораторный корпус Евразийского Национального Университета им. Л.Н. Гумилева, каб. 819, 824, 825. 
Дополнительно к оригиналам ценовые предложения в сканированном виде на бланке Вашей организации  принимаются посредством электронной почты, которые необходимо направлять на e-mail: soltanov1972@mail.ru, brashitovich@mail.ru, astanatechcom@gmail.com.
Ценовое предложение, направляемое по почте и электронной почте, необходимо составить по нижеприведенной форме. При направлении ценового предложения по электронной почте заполненную форму разместить в теле электронного письма.






Приложение. Форма ценового предложения




Имя, фамилия лица (название организации), представившего ценовое предложение: _________________________________________

Контактный телефон,  e-mail лица (организации), представившего ценовое предложение: __________________________________________

Предлагаемая цена и срок исполнения: _________________________________________


Подпись лица, составившего ценовое предложение, и дата его составления (при направлении по электронной почте ставить только дату составления): 
_________________________________________





Следующие виды работ по аутсорсингу (по договору со сторонней организацией) предусмотрены сметой в связи с установкой


F.1. Малые строительные работы
Короб для реактора для защиты и против погодных условий
444 тыс. тг.
то есть $2400


D.6. Проектирование и работа на месте
Переоборудование на месте, транспортировка реактора, монтаж и операционные расходы на месте (материалы и работа) на Предприятиях #1,#2,#3

3 x 2368000 тг = 7104000 тг
то есть 3 х $13000 = $39000

